种类 压力机 外形尺寸 1800\*520\*500（mm）

重量 0.5（t）

设备特性：>>设备动作曲线凸轮驱动运转平稳>>操作面为人机对话操作模式>>采用浮动式填充设计，并附设多次振动芯棒功能，确保填粉稳定>>润滑方式为电动强制给油>>设备设有压机止板及\*终加压功能，能完成中模及芯棒梯段的成型动作>>机器为高度精密设备，视产品结构和原料状况，重量可控制在±0.001g;尺寸可控制在±0.01mm.设备应用：>>粉末冶金（金属类粉末成型）>>磁性材料>>含油轴承>>马达振子主要计数参数： 型号PB-0.5T加压能力(T)0.5T拔出能力(T)0.25T中模受压能力(T)0.25T上冲行程(mm)35mm上冲调整量(mm)10mm填充深度（mm)10mm成形速度(spm)25主电动机功率(KW)0.4K离合器刹车电机抱刹电机抱刹空压式空压式操作方式寸动，连动寸动，连动寸动，连动寸动，连动粉桶容量(L)1.5L